российская федерация

иркутская область

боханский район

дума муниципального образования «каменка»

**РЕШЕНИЕ** № **63-А**

Четырнадцатая сессия

09 февраля 2015 г.

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Каменка»

Третьего созыва с. Каменка

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменка»

Дума решила:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования «Каменка» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник МО «Каменка» и на
официальном сайте администрации муниципального образования «Каменка в сети
Интернет.

Глава МО «Каменка» Петрова Н.Б.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы муниципального образования « Каменка» от 09.02.2015r.N63-А

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО**

**ПРОЕКТИРОВАНИЯ.**

**НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНКА»**

**1. Основная часть нормативов градостроительного проектирования**

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Каменка» согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Каменка» устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим объектам (п.1 ч.5 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и
переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
муниципального образования «Каменка»;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения,
населения муниципального образования «Каменка», и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.

**1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение**

Для населенных пунктов муниципального образования «Каменка» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Расчетные** | **Расчетные** | **Территория** |
| **одного или** | **показатели** | **показатели** | **применения** |
| **нескольких видов** | **минимально** | **максимально** | **расчетных** |
| **объектов местного** | **допустимого** | **допустимого** | **показателей** |
| **значения** | **уровня** | **уровня** |  |
| **поселения** | **обеспеченности** | **территориальной** |  |
|  | **объектами** | **доступности** |  |
|  |  | **объектов** |  |
| Объекты | 95% объектов | Согласно | Территория |
| электроснабжения | расположенных на | техническим | муниципального |
| (Трансформаторные | территории | условиям | образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подстанции, линии электропередач ит.д.) | населенных пунктов поселения | снабжающей организации |  |
| Объекты теплоснабжения тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки (тепловые сети, котельные и т.д.): |  |  | Территориямуниципальногообразования |
| Дляцентрализованных источников тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки | 25% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласнотехническимусловиямэнергоснабжающейорганизации и/илиСхеметеплоснабженияпоселения | Территориямуниципальногообразования |
| Для автономных источников тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки | 75% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласнотехническимусловиямэнергоснабжающейорганизации и/илиСхеметеплоснабженияпоселения |
| Объекты водоснабжения обеспечения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды (сети водопровода, водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины) | 100% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласнотехническимусловиямэнергоснабжающейорганизации и/илиСхемеводоснабженияпоселения | Территориямуниципальногообразования |
| Объектыводоотведения для территорий различного функционального назначения (сети хозяйственно-бытовойканализации, сети лвневой канализации, очистные сооружения) | 75% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласнотехническимусловиям | Территория муниципальногообразования |

**1.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения**

Для населенных пунктов муниципального образования «Каменка» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****одного или****нескольких видов****объектов местного****значения****поселения** | **Расчетные****показатели****минимально****допустимого****уровня****обеспеченности****объектами** | **Расчетные****показатели****максимально****допустимого****уровня****территориальной****доступности****объектов** | **Территория****применения****расчетных****показателей** |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | 75% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктовнаходящихся на балансе поселения | Не более 100 м. | Территориямуниципальногообразования |
| Парковка (парковочные места) | Не менее 2 парковок по 25 машино-мест для легковых автомобилей каждая | Пешеходно-транспортная доступность до 45 мин. | Территориямуниципальногообразования |
| Пешеходныйпереход (наземный,надземный,подземный)Разделительноеограждение | Не менее 2 объектов | Не устанавливается | Территориямуниципальногообразования |
| Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002.2003 | Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов | Пешеходная доступность не более 30 м. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта**

Для населенных пунктов муниципального образования «Каменка» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование одного** | **Расчетные** | **Расчетные** | **Территория** |
| **или нескольких видов** | **показатели** | **показатели** | **применения** |
| **объектов местного** | **минимально** | **максимально** | **расчетных** |
| **значения поселения** | **допустимого** | **допустимого** | **показателей** |
|  | **уровня** | **уровня** |  |
|  | **обеспеченности** | **территориальной** |  |
|  | **объектами** | **доступности объектов** |  |
| М ногофункциональный | Не менее 1 объекта | Пешеходно- | Территория |
| спортивно-досуговый |  | транспортная | муниципального |
| центр с бассейном или |  | доступность не | образования |
| аналогичный объект. |  | более 45 мин. |  |
| Открытая спортивная |  |  |  |
| площадка с |  |  |  |
| искусственным |  |  |  |
| покрытием или |  |  |  |
| аналогичный объект, |  |  |  |
| Хоккейная площадка |  |  |  |
| открытого типа, |  |  |  |
| Бассейн |  |  |  |

**1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения**

Для населенных пунктов муниципального образования «Каменка» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование одного** | **Расчетные** | **Расчетные** | **Территория** |
| **или нескольких видов** | **показатели** | **показатели** | **применения** |
| **объектов местного** | **минимально** | **максимально** | **расчетных** |
| **значения поселения** | **допустимого** | **допустимого** | **показателей** |
|  | **уровня** | **уровня** |  |
|  | **обеспеченности** | **территориальной** |  |
|  | **объектами** | **доступности** |  |
|  |  | **объектов** |  |
| Дом культуры и | Не менее 2 | Пешеходно- | Территория |
| творчества или объект | объектов на | транспортная | муниципального |
| аналогичный такому | муниципальное | доступность не | образования |
| функциональному | образование | более 45 мин. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назначению,Здание библиотеки илиобъект аналогичныйтакомуфункциональномуназначению |  |  |  |
| Противопожарный водоём (резервуар) | Не менее 1 объекта для каждого населенного пункта с числом жителей более 50 человек | -при наличии автонасосов: 200 м-при наличии мотопомп: 100-15 Ом в зависимости от типа мотопомп (СНиП 2.04.02-84 п.9.30) | Территориямуниципальногообразования |
| Сельские кладбища | Не менее 5 объектов на муниципальное образование | Пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. | По фактическисложившейсяситуации |
| Пляж (муниципальный пляж) | Не менее 2 объектов на муниципальное образование | Пешеходно-транспортная доступность не более 60 мин. | Территориямуниципальногообразования |
| Объекты связи,Объектыобщественногопитания.Объекты торговли,Объекты бытовогообслуживания.Рынок для торговлипродукциейсельскохозяйственногопроизводства илидругие объектыаналогичные поданномуфункциональномуназначению | В совокупности, не менее 10 объектов всех видов, на всю территорию муниципального образования | Пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. | Территориямуниципальногообразования |
| Особо охраняемые природные территории местного значения Территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | не менее 2 объектов всех видов на всю территорию муниципального образования | Пешеходно-транспортная доступность не более 60 мин. | Территориямуниципальногообразования |

**1.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения**

Для населенных пунктов муниципального образования «Каменка» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование одного****или нескольких видов****объектов местного****значения поселения** | **Расчетные****показатели****минимально****допустимого****уровня****обеспеченности****объектами** | **Расчетные****показатели****максимально****допустимого****уровня****территориальной****доступности****объектов** | **Территория****применения****расчетных****показателей** |
| Уличное освещение | 1 объект на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров | На каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |
| Озеленение территорий | Не менее 1 объекта для каждого населенного пункта | Не устанавливается | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |
| Детские площадки | Не менее 1 объекта для каждого населенного пункта | Пешеходная доступность - 15 мин. | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |
| Парковая зона (зонаотдыха) | Не менее 1 объекта на муниципальное образование | Пешеходно-транспортная доступность не более 60 мин. | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |
| П ешеходные дорожки (тротуары) | 75%обеспеченность всех населенных пунктов | Не устанавливается | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |
| Урны для мусора | Не менее 2 объектов для каждого населенного пункта | На каждые 100 метров улично-дорожной сети (пешеходных тротуаров) | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |
| Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на муниципальное образование | На расстоянии не менее 100 м. друг от друга | Территориянаселенныхпунктовмуниципальногообразования |